|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 具体参数需求 |
| 1 | 一次性多通道单孔腹腔穿刺器 | 多种 | 1.一次性多通道单孔腹腔镜穿刺器根据多通道密封组件不同可分为非气密型、气密组合型及气密一体型。  2.密封组件需满足3mm-12mm器械进出。  3.基座材质可分为TPU材质与硅胶材质。  4.基座直径范围为35mm-50mm，长度范围为30mm-150mm。 |

技术参数